**Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемого к поставке микромотора Marathon Handy ECO бесщеточный, Производитель Sae Yang, Корея.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| 1. **Общие требования**
 |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |  |
| 1. **Основные функциональные требования**
 |
| 2.1 | Микромотор зуботехнический с наконечником, бесщеточный  | Наличие | Наличие |  |
| 1. **Технические характеристики прибора**

 |
| 3.1 | Число оборотов (блок управления), об/мин | 60 000 | 60 000 |  |
| 3.2 | Мощность электрическая, Вт | 230 | 230 |  |
| 3.3 | Число оборотов (наконечник), об/мин | 50 000 | 50 000 |  |
| 3.4 | Максимальный крутящий момент, н\*см | 7.8 | 7.8 |  |
| 3.5 | Настольное исполнение | Наличие | Наличие |  |
| 3.6 | Напольное и ручное управление | Наличие | Наличие |  |
| 3.7 | Педаль плавной регулировки | Наличие | Наличие |  |
| 3.8 | Пластиковый держатель наконечника | Наличие | Наличие |  |
| 3.9 | Вес наконечника, г. | 238 | 238 |  |
| 3.10 | Размеры наконечника (ш х в х г), мм | 27 х 159 х 27 | 27 х 159 х 27 |  |
| 3.11 | Вес блока, кг | 1,6 | 1,6 |  |
| 3.12 | Размеры блока (д х ш х в), мм | 185 х 141 х 97  | 137 х 180 х 232 |  |
| 3.13 | Гарантия на блок управления | 12 месяцев | 12 месяцев |  |
| 3.14 | Гарантия на наконечник | 6 месяцев | 6 месяцев |  |
|  |  |  |  |  |